**Обзор клавиатуры Key Pad**



 ***Key Pad*** – беспроводная сенсорная клавиатура используется для снятия и постановки на охрану системы безопасности Ajax. Устанавливается в помещение возле входных дверей. Управляет режимами охраны при вводе цифрового кода на панели клавиатуры. Индикация сообщает о статусе охраны, проблемах с датчиками или обрыве связи с хабом.

Есть тревожная кнопка. Сообщает о каждой попытке подобрать код и автоматически блокируется, если превысить допустимое количество вводов.

Готова к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому клавиатуру не нужно разбирать. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут на крепление SmartBracket.

## Технические параметры

*Классификация -* Клавиатура сенсорная радиоканальная

*Тип клавиатуры -* Беспроводная, сенсорная

*Способ установки -* Внутри помещений

*Совместимость -* Работает только с [Hub](https://ajax.systems/ru/products/hub/%22%20%5Ct%20%22_blank), [Hub Plus](https://ajax.systems/ru/products/hubplus/%22%20%5Ct%20%22_blank), [Hub 2](https://ajax.systems/ru/products/hub-2/%22%20%5Ct%20%22_blank) и [ReX](https://ajax.systems/ru/products/rex/%22%20%5Ct%20%22_blank)

*Количество кнопок -* 15

*Код задаваемый -* Есть

*Персональный код пользователя -* Есть

*Защита от подбора пароля -* Есть

*Индикация постановки/снятия с охраны -* Есть

*Питание:*

Элемент питания: батареи ААA
Напряжение питания: 3 В
Срок работы от батареи — до 2 лет

*Радиопротокол Jeweller*

*Дальность связи с централью* — до 1700 м на открытом пространстве
Двусторонняя связь между устройствами
Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц
Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт
Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES
Период опроса клавиатура — 12—300 секунд

*Температурный сенсор -* Есть

*Диапазон рабочих температур -* От -10°С до +40°С

*Допустимая влажность -* До 75%

*Антисаботаж:*

Защита от подлога
Оповещение о глушении
Тампер на открытие и отрыв

*Удаленная настройка и тестирование - есть*

*Размеры -* 150 × 103 × 14 мм

*Вес -* 197 г

*Сертификация:*

ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиооборудования

*Гарантия:*

Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.

*Комплектация:*

Сенсорная клавиатура KeyPad
Крепежная панель SmartBracket
4 батареи ААА (предустановлены)
Монтажный комплект
Инструкция.