
**Обзор брелка Space Control**



Карманный брелок ***Space Control*** управляет режимами охраны и отправляет сигнал тревоги на пульт.

Подменить устройство и отправить фальшивый сигнал не получится благодаря аутентификации брелока.

Брелок оснащен батареей и готов к работе. Подключается к хабу в один клик, перейдя в мобильное приложение.

## Технические параметры

*Классификация -* Брелок 4-х кнопочный с обратной связью

*Совместимость -* Работает с [Hub](https://ajax.systems/ru/products/hub/" \t "_blank), [Hub Plus](https://ajax.systems/ru/products/hubplus/" \t "_blank), [Hub 2](https://ajax.systems/ru/products/hub-2/" \t "_blank), [ReX](https://ajax.systems/ru/products/rex/" \t "_blank), [ocBridge Plus](https://ajax.systems/ru/products/ocbridgeplus/" \t "_blank), [uartBridge](https://ajax.systems/ru/products/uartbridge/" \t "_blank)

*Количество кнопок -* 4

*Программное отключение тревожной кнопки -* Есть

*Питание -* Элемент питания: батарея CR2032, напряжение питания: 3 В,  
срок работы от батареи — до 5 лет

*Радиопротоколь -*  Jeweller

*Дальность связи с централью* — до 1300 м на открытом пространстве  
Двусторонняя связь между устройствами  
Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц  
Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт  
Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES

*Диапазон рабочих температур - о*т −25°С до +50°С

*Допустимая влажность - д*о 95%

*Размеры -* 65 × 37 × 10 мм

*Вес -* 13 г

*Сертификация:*

ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиооборудования

*Гарантия:*

Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.

*Комплектация:*

Брелок SpaceControl  
Батарея CR2032 (предустановлена)  
Инструкция.